Pressemitteilung

Juli 2023

**Cleveres System für Montagen auf schwierigem Untergrund**

**Tragender Wandanschluss von Weinor jetzt über die Hausecken hinaus realisierbar**

**Der Tragende Wandanschluss hat sich als cleveres System bewährt, um Terrassendächer aus der Terrazza-Reihe und die Pergola-Markise weinor PergoTex II auch an schwierigen Fassaden sicher zu montie­ren. Jetzt ermöglicht eine erweiterte Konstruktion über die Hausecken hinaus die Umsetzung anspruchsvoller Bauprojekte.**

Die Montage von Terras­sen­dächern und Pergola-Markisen an stark gedämmten Außenwänden sowie an Fassaden von Fachwerk- oder Fertig­häusern stellt oft eine Herausforderung dar. Deshalb hat Weinor vor einiger Zeit den Tragen­den Wand­anschluss auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine zuverlässige Stabilisierung hinter dem Anbau­produkt, welche die Montage erheblich vereinfacht, in manchen Fällen überhaupt erst erlaubt, und eine attraktive Optik erzeugt. Jetzt hat der Experte für Sonnen- und Wetterschutzlösungen die Konstruk­tion weiter optimiert, um eine Montage über die Hausecken hinaus zu ermög­lichen – etwa für Terrassen, die breiter sind als die gesamte Hausfassade.

**Optik wie aus einem Guss für Erweiterungen**

Für ein ansprechendes Gesamtbild können Unterbauelemente wie die Ganz­glas-Schiebewand w17 easy bündig an die Pfosten angebaut werden. Zudem lässt sich die Senkrechtmarkise VertiTex II an allen Seiten bis zum Pfosten an der Hauswand anbringen, um eine flächendeckende Verti­kalbeschattung zu gewährleisten.

 **Schnelle und einfache Montage**

Bei einer gemeinsamen Bestellung von Tragendem Wandanschluss und Terrassendach oder Pergola-Markise enthält das Gesamtpaket bereits alle erforderlichen Vorrüstungen sowie Schrauben für die Befestigung. Zusätz­lich sorgen jetzt vorbereitete Bohrungen für eine unkomplizierte und schnelle Montage.

Der Text sowie hochauflösendes Bildmaterial und weitere Informatio­nen stehen Ihnen unter [weinor.de/presse/](https://newslettertogo.com/5kfbxnxj-x65oxcv8-hse1jl9e-190n) zur Verfügung.

**Medienkontakt weinor:**

Christian Pätz
Weinor GmbH & Co. KG **||** Mathias-Brüggen-Str. 110 **||** 50829 Köln
Mail: cpaetz@weinor.de **||** [weinor.de](http://www.weinor.de)
Tel.: 0221 / 597 09 265 **||** Fax: 0221/ 595 11 89

**Bildmaterial:**



**Bild:**

Perfekt für schwierige Fassaden: Der Tragende Wandanschluss eignet sich für die Montage von Terrassen­dächern und Pergola-Markisen von Weinor oder von individuellen Projekten – sogar über die Hausecken hinaus.

Abbildung: Weinor